光纤网络改造技术参数要求
1、12芯室外单模光纤
[bookmark: _GoBack]数量：2000米；参数：标准：YD/T769-2018，型号：GYXTW；全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能；光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下）；允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N；允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm；最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；敷设方式：管道、非自承架空；安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；提供符合YD/T769-2018标准的GYXTW12B1.3或所投芯数的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告；OM3/OM4/OM5光纤微分模时延指标符合标准要求，提供综合布线厂家委托的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告。 
2、12口光纤配线架
数量：3个；参数：标准：YD/T778-2011；安装方式：19″机架式安装；材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件；进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；适用于250μm松套光纤；满配熔配一体化托盘V2.0；每盘端口数：12位；端口类型：LC双工、SC单工、FC、ST通用；端口数、尺寸（宽×深×高mm）：12位、482×250×44（1U）；材料：优质钢板；表面颜色：浅灰色；工作温度：-25℃～+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结；附件包：100×2尼龙扎带（2PCS）、60mm热缩保护套管（12PCS）、裸纤保护套管（1m）、φ13-19喉箍（1PCS）、ST适配器卡座（12PCS）、绝缘胶带（1卷）、M6×16螺钉/M6卡式螺母（4PCS）。
3、光纤耦合器
数量：72个；参数：标准：YD/T1272-2018；材料：氧化锆陶瓷套管；插入损耗：≤0.2dB（典型值）；机械耐久性：≥500次；互换性：≤0.2dB；工作温度：-20℃～+60℃；LC/LC双工单模适配器符合YD/T1272.1-2018标准性能要求，提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告。
4、尾纤
数量：72条；参数：LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性；标准：YD/T1272-2018，光缆：GB/T18380.12（IEC60332-1-2），GB/T17651.2（IEC61034-2），GB/T17650.2（IEC60754-2）（光缆护套）；依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准；高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；重复性，互换性，光学特性稳定；光纤类型：单模，OS2黄色；加强材料：芳纶纱；光缆芯数/护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”）；紧包与护套材料：LSZH；长度：1米；端面类型：UPC；插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值）；互换性：≤0.2dB；机械耐久性：≥500次；工作温度：-20℃~+60℃。
5、单模光纤模块
数量：12个；参数：LC-LC。
6、光纤跳线
数量：12条；参数：3米。
7、接入交换机（每台机器含2个万兆单模光模块）
数量：4台；参数：" 48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，内置交流供电，交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率166Mpps；每台交换机含2个万兆单模光模块"（需选用企业级产品、不得选用SOHO类产品）。
8、核心交换机
数量：2台；参数：48个万兆SFP+，6个40GE QSFP+，支持双电源，含2个交流电源，交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率1152Mpps（需选用企业级产品、不得选用SOHO类产品）。
9、墙柜
数量：2个；参数：15U。

以上均需包含光纤铺设施工、设备及辅材供应、设备安装及网络调试。
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