检测内容、频次清单
	月份
	类别
	区域
	项  目
	次数
	备注

	9月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	4
	

	10月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	3
	

	11月份
	环境
	废水
	氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯
	1
	季度：季度检测在月检测第二周采样

	
	
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群
	1
	

	
	
	无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯
	1
	

	
	
	噪音
	噪音
	1
	

	
	
	废水
	SS（周检测）
	3
	

	12月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	4
	

	1月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	3
	

	2月份
	环境
	废水
	氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯
	1
	季度：季度检测在月检测第二周采样

	
	
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群
	1
	

	
	
	无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯
	1
	

	
	
	噪音
	噪音
	1
	

	
	
	废水
	SS（周检测）
	3
	

	3月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	4
	

	4月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	3
	

	5月份
	环境
	废水
	氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯
	1
	季度：季度检测在月检测第二周采样

	
	
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群
	1
	

	
	
	无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯
	1
	

	
	
	噪音
	噪音
	1
	

	
	
	废水
	SS（周检测）
	3
	

	6月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	4
	

	7月份
	环境
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS
	1
	月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。

	
	
	废水
	SS（周检测）
	3
	

	8月份
	环境
	废水
	氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯
	1
	季度：季度检测在月检测第二周采样

	
	
	锅炉废气
	氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群
	1
	

	
	
	无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯
	1
	

	
	
	噪音
	噪音
	1
	

	
	
	废水
	SS（周检测）
	4
	

	备注：锅炉年度检测一年一次的指标：烟气黑度（林格曼黑度）、二氧化硫、颗粒物、一氧化碳，其中季度检测因为涉及有无组织等检测，受天气干扰比较大，季度检测的的时候，可能会调整检测顺序。


乙方负责出具盖有CMA计量认证专用章的第三方检测报告（含周检、月度、季度报告），并对检测结果负责。检测报告为1式2份。
                   
